**佳云智能信息发布系统使用说明书**

**版本号v1.0.0**

目录

[**一、** **系统介绍** 2](#_Toc450743492)

[**1.1.1** **节目类容排版** 2](#_Toc450743493)

[1) 新增 2](#_Toc450743494)

[2) 音频 2](#_Toc450743495)

[3) 图片 2](#_Toc450743496)

[4) 视频 2](#_Toc450743497)

[5) 文档 2](#_Toc450743498)

[6) 滚动字幕 2](#_Toc450743499)

[7) 浮动时间 2](#_Toc450743500)

[**1.1.2** **节目时间设置** 2](#_Toc450743504)

[1) 新增 2](#_Toc450743505)

[2) 今天 2](#_Toc450743506)

[3) 删除选中的 2](#_Toc450743507)

[4) 节目上传 2](#_Toc450743512)

[5) U盘 3](#_Toc450743513)

6) 运行FTP 3

[**1.1.3** **终端管理** 3](#_Toc450743515)

[1) 公网链接 3](#_Toc450743516)

[2) 局域网搜索 3](#_Toc450743517)

[3) 断开 3](#_Toc450743518)

[4) 更新节目 3](#_Toc450743519)

[5) 更新状态 3](#_Toc450743520)

[6) 广播 3](#_Toc450743521)

[7) 停止 3](#_Toc450743522)

[**二、** **操作说明** 3](#_Toc450743526)

[**2.1.1** 节目类容排版 3](#_Toc450743527)

[1) 新增 3](#_Toc450743528)

[2) 音频 3](#_Toc450743529)

[3) 图片 3](#_Toc450743530)

[4) 配置各区域的素材内容 3](#_Toc450743531)

[**2.1.2** 节目时间设置 3](#_Toc450743532)

[1) 新增 3](#_Toc450743533)

[2) 播放时间设置 3](#_Toc450743534)

[三、 **节目上传** 3](#_Toc450743535)

[3.1.1、U盘拷贝 3](#_Toc450743536)

[3.1.2、局域网传输 3](#_Toc450743537)

[四、 **更新节目** 3](#_Toc450743538)

1. **系统介绍**
   1. **模块分类**

系统共分为：节目类容排版、节目时间设置、终端管理三大模块，各个功能介绍如下

* + 1. **节目类容排版**

1. 新增：增加一个新的节目
2. 音频：添加一个音频素材（支持ogg、mp3格式）
3. 图片：添加一个图片素材（支持jpg、bmp、png格式）
4. 视频：添加一个视频素材（支持MP4、avi、mpg、mkv、wmv、mpe、dat、mov、wmv、flv、3gp、swf格式）
5. 文档：添加一个文档素材（支持doc、ppt、xls、pptx、docx、xlsx、pdf格式）
6. 滚动字幕：添加一个滚动字幕（支持txt格式）
7. 浮动时间：添加一个浮动时间
8. 浮动天气：添加一个浮动天气
9. 浮动图标：添加一个浮动图标（支持jpg、bmp、png格式）
10. 删除所有：删除所有元素
    * 1. **节目时间设置**
11. 新增:新增一个节目表
12. 今天：指定到日期
13. 删除选中的：删除所有时间节目
14. 天：按天为时间单位编辑节目
15. 工作日：按工作日为时间单位编辑节目
16. 周：按周为时间单位编辑节目
17. 月：按月为时间单位编辑节目
18. 节目上传：将制作好的节目上传至服务器
19. U盘：将制作好的节目上传至U盘（FAT32）
20. 运行FTP：运行FTP
    * 1. **终端管理**
21. 公网链接：链接到公网
22. 局域网搜索：搜索局域网设备
23. 断开：断开链接
24. 更新节目：更新播放的广告节目
25. 更新状态：更新当前播放状态
26. 广播：开始插入广播
27. 停止：停止插入广告
28. 导出设备：将设备导出
29. 删除设备：删除当前设备
30. 停止更新：停止更新所选择的节目
31. **操作说明**

用户打开软件主界面如下图1所示





图1：软件主界面

* + 1. **节目类容排版**


1. 新增

新添加一个节目，节目名称更具个人实际情况填写，可选择加密和不加密，支持横屏竖屏




1. 音频

添加一个音频节目素材





1. 图片 添加一张图片素材




在上图中间黑框将各个节目区域进行拖拉至需要，也可在界面左下角进行详细设置，

如下图：




1. 配置各区域的素材内容

将鼠标放至需要添加素材的区域并右击添加相关素材内容，如下图：注：对应区域需放置对应素材，且不能为空，“文档”节目目前支持office2003的word和ppt，且该电脑必须安装有office2003




* + 1. **节目时间设置**

1. 新增 ：添加一个节目列表名称方便个人记忆区别如下图




1. 播放时间设置


以按天为例：选中新增的节目列表如下图



然后根据自己要设置的时间点播放该节目 双击要播放的时间轴如下图



播放列表选中之前编辑好的节目，颜色标可为当前节目做一个标记，开始时间和结束时间可以自由调整，也可以设置为整天播放，设置好后保存退出



1. 节目上传

节目上传有三种方式：U盘、局域网、互联网，单机版支持U盘和局域网两种方式，网络版在单机版的基础上多一个互联网传输功能。



## 3.1.1、U盘拷贝

顾名思义就是将做好的节目下载到U盘，然后将U盘插入安卓播放器上完成拷贝传输

选中需要上传的“新增节目”，然后单击上方功能栏中的“”按钮，选中需要传输的U盘后点确定，如下图：



下方状态栏会显示节目上传进度以及完成情况




此时将U盘从电脑上安全退出，然后插到安卓播放器的U盘接口，听到蜂鸣器的声音后拔下即可。

## 3.1.2、局域网传输

此时需要先配置“节目时间设置”界面中的“”，完成对应FTP服务器的设置




如果有自建的ftp服务器的话只需将对应的服务器IP及用户名和密码设置好就行




此时，FTP服务器上的节目会以压缩包形式呈现

点击要上传的节目 点击节目上传



1. 更新节目



点击终端管理



单机“”扫描局域网内的播放器，请确保安卓播放器网线连接正常且WIFI处于关闭状态，扫描到的终端会在右侧显示，如下图：




图中绿色小灯对应的终端处于在线状态，如果小灯是红色或灰色表示该终端不在线



在绿灯终端的方框内勾选中，可以对该终端进行：更新节目、刷新状态、广播、清空节目、

查看文件信息、停止下载、停止播放、开始播放、重启设备等操作。这里不一一讲解


节目通过局域网上传，此时需要在左侧服务器中选中需要上传的节目，然后在右侧终端列表



选中对应在线的终端，单击“”按钮进行节目上传，如下图：



此时，状态信息栏会显示节目上传的进度，如下图，状态栏显示“”表明节目上传成功



系统信息栏可以查看终端的当前时间、版本、默认节目（Dpro：）、网络时间安排节目（pro：）

